**PCB外协加工单**

编目：F0001848

|  |  |
| --- | --- |
| 板名: M\_INT00150 | 版本：VA |
| PCB号: 03.10.608640 | 板厚（mm）：1.6 |
| 层数：6 | 板面积 长：（mm）：272.80 |
| 宽（mm）: 141.22 | 表面处理方式：ENIG |
| 是否有特殊工艺要求：无 | 板材：刚性板|中TG-FR4(TG150) |
| 是否有特殊板材：无 | 厚径比：8::1 |
| 拼版方式: 2\*1 | 加工数量（块）：30 |
| 要求加工时间： 2018-06-16(加急） 前到我司 | 阻抗测试表是否要求提供：是 |
| 油墨颜色：绿色 | 单板类型：刚性板 |
| 外协加工单位名称: 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 联系人姓名: 张高明 |
| 传真: 021-61285620 | 电话: 0512-62386403/18626285861 |
| 邮件地址: sales6.sh@chinafastprint.com;zhanggm@chinafastprint.com,sz.sales001@chinafastprint.com |  |
| 其他说明:  1）请在单板上印上贵司“LOGO”;  2）其他要求参考光绘文件DRILL层的文字说明和表格;  3）如果有“PCB打样研发特殊要求”，则按照特殊要求加工;  Email: jiangkaizhong@kedacom.com;  电话: 0512-68418188-6543  手机: 13606212289  项目经理签字： 日期：  PCB QA签字： 日期：  项目QA签字： 日期：  开发部经理签字： 日期： | |