|  |  |
| --- | --- |
| **新单工程要求**  **(请分条分类填写,每个订单不能超过3条)** | 1，EQ完成后请直接点完成，若无EQ确认也需要用表格的形式描述给客户，不用确认光绘，只需回传光绘，谢谢！  后续如有压缩文件损坏，无法解压的情况直接联系pcb@hikvision.com陶宇飞  18305753586  2，刚柔板订单，预审备注栏中添加：优先使用松下或者新杨材料。  除沟通过的通用EQ外，**任何修改都需提EQ确认后下单制作 新单勾选实验板**  为便于客户设计同事快速分辨待回复邮件，现统一邮件**收件人称呼**。  例：  工程确认邮箱为：    **EQ、工作稿邮件**，称呼必须包含我司工程师**名字**，参考如下：  Dear 张**丽霞**//Dear **丽霞**//你好，张**丽霞**等…  3, OSP工艺盘中孔按半塞孔制作，单面开窗设计的过孔按半塞孔制作，接受孔内藏药水孔铜被咬断开路风险（此问题按此要求制作，无需再发EQ确认。 |
| **备料信息**  **(所有备料信息**  **必须通知预审)** |  |
| **NP更改内容**  **(请分条分类填写具体更改内容)** | . |